**滨湖校区二期学生公寓组合家具要求**

一、投标人资质：本次招标只面向组合家具生产厂家，不面向中间代理商和自然人。

二、数量：学生公寓组合家具4700套。

三、技术要求：

1、学生公寓组合家具要求为钢木结构家具。其中，床架、衣柜为钢质，床板、写字台、板凳为木质。

2、床规格：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度mm | 宽度mm | 高度mm | 护栏高度mm | 护栏长度mm |
| 2000 | 900 | 1800 | 300 | 1400 |

注：（1）高度为地面至床板上沿距离；（2）应配置蚊帐杆（含竖向、横向杆），蚊帐杆高度适宜（楼板距地面净高度3400mm），横杆材质为不锈钢管，壁厚不低于0.5 mm；

▲3、床板为厚15mm杉木板（上面为光面，板条间隔不超过10mm）。

▲4、床沿采用50×25mm方钢管，壁厚1.5mm；立柱采用与床沿同规格方钢管，床板与立柱之间连接方式采用插接（投标人可来学校现场考察，不统一组织）；扶梯采用Φ32mm钢管，壁厚1.2mm，扶梯倾斜角度适宜；护拦Φ25mm钢管，壁厚1.2mm；床架（板）连接横档为30×30 mm方钢，壁厚2mm，共5道（含端头）；衣柜钢板等辅材厚度不得低于1.0mm；床腿、扶梯与地面接触部位加橡胶垫。

▲5、衣柜、书架、电脑写字台等家具尺寸根据床尺寸确定，台面采用20mm厚实木插接板，其它金属材料厚度不低于1.0mm。

6、方凳规格:长\*宽\*高：340mm\*240mm\*440mm，凳面板厚20mm，四面双撑，材质为硬杂木。

7、所有金属材料内外表面应按照规范要求作防腐处理，饰面采用烤漆，颜色为哑光橘皮浅灰色。

8、床床之间、床与家具之间连体固定，不得在墙面、楼地面打眼连接。

四、供货、安装时间：2019年11月20日货物进场，2019年12月31日前安装完毕，并清场、打扫干净。

五、验收、付款：安装完毕后，予以验收。验收合格，支付价款的95%，余下5%留作质保金，一年后无质量问题，一次性无息付清。自2020年1月1日起，每延迟一天，扣款3万元。

六、售后服务：

1、安装后，预留家具紧固件（螺丝、螺帽）500套，铰链200套；

2、售后3年内提供免费技术指导和服务。

七、投标人须提供成套样品，以保证技术参数与样品的一致性，如有必要，可在中标后，进行微调，完善样品。